Här beskrivs i detalj de förändringar Trafikverket avser göra i definitionen av Bro och tunnel. Definitionen ligger till grund för Datakatalog-uppdatering i grunddatadatabasen NVDB
Ändringar markerade med gult. Avslutat attribut eller värdemängd markerat i rött. 
Definition – Bro och tunnel
	Dataprodukt
	Bro och tunnel

	Kortnamn
	Bro och tunnel

	Beskrivning
	Konstruktioner som tillåter trafik över eller under vattendrag, dalgångar, vägar, byggnader, järnvägar och cykelvägar eller genom berg eller jord.

	Företeelsetillkomst
	Ja

	Giltighet för trafikslag
	Väg

	Nätreferenstyp
	Segment på linjärt element 

	Nätreferenser
	Min=1 max=obegränsat

	Har sida
	Nej

	Har riktning
	Nej

	Måste täcka
	Nej

	Kan överlappa
	Nej

	Ordnade nätreferenser
	Nej

	Giltighet
	1899-12-30


	Historik
	Ja

	Taggar
	NVDB_DK:88:474={in:[1,2,4]}

	Datakatalog
	NVDB 

	Informationssäkerhetsklass
	1, öppen data Ja










	Obligatoriskt Egenskap (hette Attribut i gamla miljön)*
Kortnamn
Övrig egenskap
Kortnamn
	Giltighet
Datum, ofta 1899-12-30, behöver ej vara samma som giltighet för företeelsetypen
	Beskrivning
	Värdemängd
	Datatyp
	Multiplicitet
Hänger ihop med obligatoriskt
Min=0 (behöver alltså inte finnas)
Max=1
Vid obligatoriskt egenskap används oftast 1:1
Min=1 
Max=1

	Konstruktion
Konst

	1899-12-30
	Typ av konstruktion
	1 Överfart
2 Underfart
3 Tunnel
4 Överfart och underfart
	Enum
	1:1

	Företeelsetillkomst
Foret
	1899-12-30
	Företeelsetillkomst
	
	
	

	Identitet
Ident
	1899-12-30
	Identitetsnummer för objektet tilldelat av väghållaren.
	
	CharacterString
	0:1

	Längd
Langd
	1899-12-30
	Konstruktionslängden på objektet i meter med en decimal.
	Min 1
Max 999999
	Real
	0:1

	Namn
Namn
	1899-12-30
	Namnet på bron/tunneln. Avser BatMan-namn.
	
	CharacterString
	0:1

	Öppningsbar
Oppni
	2019-05-08
	Anger ifall bron är öppningsbar eller ej.
	1 Ja
2 Nej
	Enum
	0:1

	Officiellt namn
Offna
	2025-11-10
	Beslutat namn på konstruktionen
	
	CharacterString
	0:1



