Här beskrivs i detalj de förändringar Trafikverket avser göra i definitionen av Viltuthopp. Definitionen ligger till grund för Datakatalog-uppdatering i grunddatadatabasen NVDB/VIS
Ändringar markerade med gult. Avslutat attribut eller värdemängd markerat i rött. Ny produkt markeras med grönt.
Definition – Viltuthopp

	Dataprodukt
	Viltuthopp

	Kortnamn
	Viltuthopp

	Beskrivning
	Avser en konstruktion som underlättar för medelstora och större däggdjur att hoppa 
ut från vägområdet.

	Företeelsetillkomst
	Ja

	Giltighet för trafikslag
	Väg

	Nätreferenstyp
	Punkt på linjärt element


	Nätreferenser
	Min=1; Maxvärde obegränsat

	Har sida
	Ja

	Har riktning
	Nej

	Måste täcka
	Nej

	Kan överlappa
	Nej

	Ordnade nätreferenser
	Nej

	Giltighet
	Från 2015-02-27

	Historik
	Ja

	Taggar
	VALIDATION_IS_ALLOWED_CONDITION: NVDB_DK:88:474={in:[1,2]}

	Datakatalog
	VIS

	Informationssäkerhetsklass
	O (Öppna data)



	Obligatorisk

	Egenskap
Kortnamn
	Giltighet

	Beskrivning
	Värdemängd
	Datatyp
	Multiplicitet


	x
	Viltuthopp 
anläggningsår 
Viltu_346
	1899-12-30
	Avser det år viltuthoppet är anlagt.
	Min 0 
Max 2099
	Integer
	Min=1 
Max=1


	x
	Företeelsetillkomst
Foret
	1899-12-30
	Företeelsetillkomst
	Associerad förteelsetyp
	
	Min=1 
Max=1


	x
	Effektiv höjd
EffeH
	1899-12-30
	Uthoppets höjd mellan uthopp och landningsplats
	Min 0, max 2,2.
Två decimaler
	Real
	Min=1 
Max=1


	x
	Längd landningsplats
LandL
	1899-12-30
	Landningsytans längd
	Min 0, max 4
Två decimaler
	Real
	Min=1 
Max=1


	x
	Landningsmaterial
LandM
	1899-12-30
	Materialet som landningsytan består av
	1. Sand
2. Flis
9. Okänd
	Enum
	Min=1 
Max=1


	X
	Bredd
Bredd
	1899-12-30
	Bredden på öppningen i viltstängslet
	Min 0, max 5
Två decimaler
	Real
	Min=1 
Max=1



 



	Information om dataladdning
	Beskrivning

	
	Nya egenskaper:
Information och data avseende de nya egenskaperna och dess värdemängder kommer att inventeras och levereras av UH. På sikt kommer även investering att leverera denna data.
F.n. finns det viss data tillgänglig.





